附件5：面阵探头技术参数（1台）

1.标准相控阵探头，2.25 MHz双1.5 D矩阵阵列。

2.两个7x4元素阵列沿主轴增加的镜像元素。

3.19x12毫米总孔径，2.71毫米主间距，3.0毫米次间距。

4.A17壳体类型，阻抗匹配Rexolite。

5.配件：PVC护套，2.5米电缆长度，1XOmniscan连接器。

6.搭配奥林巴斯Omniscan MX2或者Omniscan X3主机使用。