附件：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **省特检院2022年度五金、灯管、水电、管材、电线 等易耗品采购项目报价单** | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 产品描述 | 单位 | 报价 |
| 1 | 电缆 | TVVBG3\*4 | / | / | 米 |  |
| 2 | 电线 | 2.5MM 三芯软护套 | / | / | 卷 |  |
| 3 | 灯架 | LED 双端头 | / | / | 个 |  |
| 4 | 节能灯 | 松下Panasonic | YPZ220V11-S-RR | 新型螺旋灯，11W，日光色 6500K E27口径 | 条 |  |
| 5 | T5荧光灯管 | 松下Panasonic | YZ28RR16G | T5直管，28W，日光色 6500K | 条 |  |
| 6 | 直管灯 | 松下Panasonic | FL20SSDh18C | T8直管三基色，20W，日光色　6500K | 个 |  |
| 7 | 直管灯 | 松下Panasonic | FL40SsDh36C | T8直管三基色，40W，日光色　6500K | 个 |  |
| 8 | T5荧光灯管 | 松下Panasonic | YZ14RR16G | T5直管，14W，日光色 6500K | 条 |  |
| 9 | T5一体化支架 | 松下Panasonic | NNFC50188 | 14W,6500K,86lm/W,1200mm | 条 |  |
| 10 | 对接线 | 松下Panasonic | NNFC50039LJ | T5支架灯连接线 | 条 |  |
| 11 | 吸顶灯 | 松下Panasonic | HHXC2621 | 21W，6500K,Φ400 mm，素白圆 | 个 |  |
| 12 | 电子镇流器 | 松下Panasonic | EB-KLT8318 | 荧光灯电子镇流器 | 个 |  |
| 13 | 漏电保护空开关 | 松下Panasonic | BBDE23231CNC | BDE-63R 2P1E 32A C型漏电断路器(2P32A) | 个 |  |
| 14 | 空气开关 | 松下Panasonic | BBD1321CNC | BD-63R 1P1E 32A C型断路器(1P32A) | 个 |  |
| 15 | 漏电保护空开关 | 松下Panasonic | BBDE24031CNC | BDE-63R 2P1E 40A C型漏电断路器(2P40A) | 个 |  |
| 16 | 空气开关 | 松下Panasonic | BBD2322CNC | BD-63R 2P2E 32A C型断路器(2P32A) | 个 |  |
| 17 | 空气开关 | 松下Panasonic | BBD2402CNC | BD-63R 2P1E 40A C型断路器(2P40A) | 个 |  |
| 18 | 空气开关 | 松下Panasonic | BBD3323CNC | BD-63R 3P3E 32A C型断路器(3P32A) | 个 |  |
| 19 | 空气开关 | 松下Panasonic | BBD3503CNC | BD-63R 3P3E 50A C型断路器(3P50A) | 个 |  |
| 20 | 二三插座 | 松下Panasonic | WZE122 | 86型二位二、三极带保护门插座(10A 250V~) | 个 |  |
| 21 | 三孔插座面板 | 松下Panasonic | WZE106 | 86型一位三极带保护门插座(16A 250V~) | 个 |  |
| 22 | 面板开关 | 松下Panasonic | WZE511 | 86型一位单控荧光开关(10AX 250V~) | 个 |  |
| 23 | 面板单关 | 松下Panasonic | WZE512 | 86型一位双控荧光开关(10AX 250V~) | 个 |  |
| 24 | LED筒灯 | 松下Panasonic | NNNC75905 | 新塑壳大功率筒射灯12W,5000K，开孔125 | 台 |  |
| 25 | 下水管头 | 钢 12长斜口有孔板 | / | / | 个 |  |
| 26 | 下水软管 | 鼎郎 | / | / | 条 |  |
| 27 | 自攻螺丝钉 | 3厘 | / | / | 盒 |  |
| 28 | 膨胀钉 | 6厘 | / | / | 盒 |  |
| 29 | 自攻螺丝钉 | 4厘 | / | / | 盒 |  |
| 30 | 子弹钉 | 3厘 | / | / | 盒 |  |
| 31 | 铁钉 | 3CM | / | / | 盒 |  |
| 32 | 线卡 | 常规 | / | / | 盒 |  |
| 33 | 尼龙扎带 | 5\*300 | / | / | 包 |  |
| 34 | 电工胶布 | 力事达 | / | / | 卷 |  |
| 35 | 生料带 | 常规 | / | / | 个 |  |
| 36 | 透明胶带 | HT.TAPE 6CM宽 | / | / | 粒 |  |
| 37 | 卷纸盒 | 北奥 | / | / | 个 |  |
| 38 | 擦手纸盒 | 北奥塑料 | / | / | 个 |  |
| 39 | 感应器 | 蹲式便槽冲水 | / | / | 个 |  |
| 40 | 水龙头感应四方形 | 洁利来213K控制盒总成（AC） | / | / | 个 |  |
| 41 | 玻璃胶 | 千里马JH-329250ML | / | / | 瓶 |  |
| 42 | 排气扇 | 松岳吸顶14寸（350MM） | / | / | 个 |  |
| 43 | 水龙头感应 | GLLO | / | / | 个 |  |
| 44 | 软管 | 浴管家60CM | / | / | 条 |  |
| 45 | 中长水龙头 | 快开（FAUCET） | / | / | 个 |  |
| 46 | 电子感应锁 | 爱迪尔 | 1800 | / | 个 |  |
| 47 | 防水胶带 | 立邦 | 5CM\*5M | / | 卷 |  |
| 48 | 薄膜 | / | S4宽 | 一卷约80米 | 捆 |  |
| 49 | 三芯软护套电线 | 德力西 | 2.5MM | / | 捆 |  |
| 50 | 强光探照灯 | / | LED QH-328 | / | 个 |  |
| 合计 | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 报价单位： |  |  |
|  |  |  |  | 联系方式： |  |  |